Rappresentazione spaziale dei Raster
Administrator
2014/02/07 17:44

Indice

Questa parte contiene informazioni sulla rappresentazione spaziale dei dati raster.

· 	Numero degli assi spaziali-temporali indipendenti.
· 	Indicazione dei dati raster come punti o aree.
· 	Indicazione se esistono o meno i coefficienti della trasformazione affine per il passaggio da coordinate immagine a coordinate terreno.
· 	Informazioni sulle proprietà degli assi spaziali-temporali.
· 	   È necessario fornire le informazioni relative ai seguenti elementi:
Nome dimensione – L’elemento è obbligatorio. Esso deve assumere uno dei valori della lista predefinita
Misura dimensione – L’elemento è obbligatorio. Indicare il numero degli elementi lungo l’asse considerato.
Risoluzione - L’elemento è opzionale. Indicare il grado di dettaglio dei dati (dimensione del lato della cella elementare).
 Una ulteriore sottosezione permette di indicare se i dati sono di tipo “Georettificato” o “Georeferenziabile”, e compilare le informazioni necessarie secondo il caso scelto.
 Le maschere nei due casi sono le seguenti :

 Inserire ove possibile le informazioni seguenti:
· 	Indicazione sulla disponibilità dei check-points.
· 	Breve descrizione dei check-points disponibili.
· 	Coordinate dei vertici della griglia espresse nel proprio sistema di riferimento spaziale. Sono richiesti almeno il vertice origine della griglia e quello opposto lungo la diagonale.
· 	Punto del pixel a cui si riferiscono le coordinate.
· 	
 Informazioni da inserire:
· 	Indicazione se esistono o meno punti di controllo.
· 	Indicazione se sono disponibili o meno i parametri di orientamento.
· 	Indicare se noti i coefficienti per la georeferenziazione.
·